[免费询价]信息工程学院实验室强弱电布线及静电地板改造

环氧树脂漆自流平项目询价公告

一、项目内容：信息工程学院实验室强弱电布线及静电地板改造

环氧树脂漆自流平项目询价公告项目

二、资质要求：经政府有关部门注册的相关行业经营性单位。

三、参数要求：详见附件1和附件2。

四、报价要求：报价文件密封，报价含标的物安装交付使用前各项成本、税金等一切费用。

五、学院付款方式：供货经验收合格后一周内支付全部货款。

六、确定供货单位的原则：在符合使用要求前提下，报价最低者。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。确认中标后须缴纳 1000元履约保证金，验收合格后无息退还。

七、查看现场：截止时间： 2017年6月11日下午5:00，

联系人：单老师13151816851

八、报价最后时间及学院确定供货单位时间：2017年6月12日上午8:30 ，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室），电话：0527-84201696。确定供货单位会议邀请所有报价人参加，纪检监督电话：84203001。

附件1：

|  |
| --- |
| 信息工程学院实验室强弱电布线工程量清单 |
|  |  |  |
| **名称** | **单位** | **数量** |
| 安普原装六类网线 | 305M/箱 | 10 |
| 安普原装六类水晶头（教师机2根网线） | 个 | 208 |
| 远东三芯2.5护套线 | 95M/卷 | 25 |
| 公牛六孔插座（电脑102只，交换机柜2只，投影等设备2只） | 个 | 106 |
| 辅材 | 批 | 1 |
| 提供并安装联想硬盘保护卡，网络同传（不接受第三方软件及外接板卡）。 | 套 | 102台 |
| 拆除旧电脑、强弱电、桌凳等，并移至指定位置（共31台电脑88张电脑桌）。 | 批 | 施工结束后，将电脑桌凳复位。 |
| 新电脑安装调试到位，同传系统，测试网络环境。 | 批 |  |
| 备注：1.强弱电分开。2.弱电材料：AMP RJ45六类非屏蔽水晶头、AMP六类非屏蔽双绞线。3.强电材料：国际远东三芯2.5护套线、六联公牛插排（插座）用螺丝固定到电脑桌指定位置。4.PVC线管等辅助材料用难燃材质。5.室内各种（强弱电）传输线的两头（插接头）用套管式标签标注线名和走向。6.施工过程中，严格按照综合布线的规范和标准执行。7.投标方必须到现场查看，否则，因此造成的后果由投标方承担。 |

附件2：

信息工程学院实验室静电地板改造环氧树脂漆自流平工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **要求** |  | **备注** |
| 清除静电地板PVC层 |  |  |  |
| 打磨清理静钢板面 |  |  |  |
| 溶剂高渗透封闭底漆 | ≥0.15公斤/平方 |  | 主材为南亚128树脂 |
| 溶剂环氧砂浆 | ≥0.3公斤/平方 |  | 100-200目石英砂 |
| 打磨清理地面 |  |  |  |
| 溶剂环氧腻子 | ≥0.2公斤/平方 |  | 800目石英砂 |
| 环氧面漆漫涂 | ≥0.9公斤/平方 |  |  |
| 施工费 |  |  |  |
| 备注：1. 需要将房间内静电地板移到实验室外面打磨、漫涂等操作，以免影响实验仪器设备。
2. 漫涂铺设后保证整个房间的整体平整度(误差不超过1mm)。
3. 漫涂厚度要不低于2mm。
4. 要确保使用正品油漆及辅材，保证滚涂的效果、质量、耐磨度及油漆牢固度，三年内正常使用无起皮，无起鼓，无掉漆等现象。
5. 保证三年内提供售后服务。
6. 投标方务必要提前查看现场，否则，因此造成的后果由投标方承担。
 |