完整谈判文件到QQ群422250072或到[本网页最后](http://sjc.sqc.edu.cn/)下载

宿迁学院

**［公开招标］北门等区域监控系统项目招标文件**

**一、招标人：宿迁学院**

地 址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮 编：223800

联 系 人：朱老师 电话：0527—84201696

朱老师 电话：0527—84203688 13905249756

**二、招标内容：**

校园监控系统项目

**三、工程地点：**

宿迁学院北门、行政楼、19、21号宿舍楼区域

**四、工程概况**

学院北门生活服务用房区域安装9个监控点位，（具体位置由招标方现场指定）19、21号宿舍楼损坏11个监控点位，因前期安装的点位是采用模拟信号传输，现将改为数字高清网络传输，行政楼正门内外各安装1个点位（具体位置由甲方现场指定）。

1.主控设备采用网络硬盘录像机来控制整个系统的运行工作。监控点采用红外高清网络彩色摄像机、红外网络高清半球摄像机，视频信号通过双绞线传输到该系统中，由硬盘录像机进行前端的图象采集和存储。

2.总计22个监控点位，主控室在学院行政楼监控室内，北门、宿舍楼内设副控（显示器、电视机）。

**五、投标须知**

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达到10万元以上经的济实体。

2、参加投标的单位或代理在认真阅读招标文件后需填写投标函（投标函格式请参照附件一），并提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业组织机构代码证、项目授权委托书及其他有关资质证件（原件带来审查，复印件一份供招标方存档）；（4）法定代表人身份证明（原件带来审查，复印件一份供招标方存档）和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3、投标单位在收到招标文件和有关资料后应仔细核对，如有疑问，请在投标前提出，否则导致的后果由投标单位自负。

4、报价书：包括工程所需设备的型号、单价、总价，所用一切材料费用、系统软件、硬件、辅材、施工安装费、契税等，漏项自负。

5、承诺书：包括对所施工工程的质量保证、工期期限、维修措施和服务体系等的承诺保证以及给予招标单位的优惠条件优惠承诺具体明确。

6、投标文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖投标单位印章。

7、投标文件组成：

A、报价书一份。

B、施工设计一份。

C、售后服务承诺书一份。

（1）投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供免费服务时间，服务方式、内容，接到报修电话后，小问题24小时内必须给予解决，大问题7个工作日内解决。

（2）合同签订后，投标方要向招标方提供系统软件的终身使用权。

（3）要免费负责培训招标方系统操作人员2—3名，提供软件工具用户手册、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等。

8、其它约定：施工期间施工方严格按规范操作，安全责任自负。

**六、招标文件资料费以及投标保证金：**

1、投标单位在递交投标文件前需向招标单位交纳资料费100元及投标保证金5000元。资料费不退,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待工程完工、验收合格无息退还。未中标单位的投标保证金凭缴费凭证在本次投标活动结束后无息退还。

2、投标单位被发现在投标过程中有弄虚作假等违规行为的，取消其中标资格并没收其投标保证金。

3、中标单位无正当理由拒签合同者，招标单位有权取消其中标资格，投标保证金不予退还。

**七、投标文件的编制及无效的几种情形：**

1、投标文件一式两份，正本、副本分别装于文件袋内密封，并在封签处加盖投标单位公章。

投标文件封面上应注明：（1）宿迁学院校园监控系统项目招标文件

（2）招标单位名称；（3）投标单位名称；（4）正本、副本。

2、有下列情况之一，其投标文件无效：（1）投标文件未按规定密封的；（2）投标文件未盖投标单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按招标内容制作投标文件的；（6）投标文件弄虚作假的；（7）未交纳投标保证金的；（8）无相关专业资质的。

**八、**定标原则

1、符合招标文件要求的，最低投标价中标。如果最低报价超过学院预算的，则此次招标作废。

2、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

3、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

4、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

5、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

6、招标单位有权不接受不合理的低标价。投标报价低于有效报价的平均价85%（即平均价\*85%），评标小组可认定其低于成本价竞标，并判定其为无效标。

7、招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备、软件。

8、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

**九、合同主要条款：**

1、工期：10天。开工日期由招标方另行通知。

2、质量标准：合格，工程安装确保正常使用。确定中标单位签订合同后一周内，产品到位接受学院相关部门施工前验收。

3、付款方式：工程竣工试运行至2016年暑假结束后15天内验收，验收合格后一个月内凭发票付合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，验收合格后三年内，所有产品在其各自质保期内无质量问题后付清。

4、违约责任：乙方原因造成延期完工的，每延期一天中标方付招标方违约金工程款的1%，工程验收不合格由施工方免费返工，工期不顺延。

5、前端设备（枪机、半球机、），均不得低于二年质保。

6、存储部分（录像机）不得低于三年质保、（硬盘）不得低于二年质保。

7、传输部分（交换机）不得低于二年质保、（光电收发器）不得低于二年质保。

8、其它产品质保按照国家相关规定和行业标准执行。

9、质保期内产品出现问题，要免费更换或维修，质保期外按照成本价收取。

10、公告时间：2016年 6月 17日。

咨询人及电话：朱老师：0527-84203688、0527—84201696

11、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2016年7月7日下午3：00分，地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

12、确定中标单位会议邀请所有报价人参加，电话：0527-84201696。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宿迁学院北门等区域高清网络监控安装维修清单** | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 安装部位 | 设备参数 | 推荐型号 |  | 数量 |
| 1 | 监控摄像设备  **（主要产品）** | 宿迁学院北门 | 1、名称：红外一体彩色网络摄像机 2、技术参数： 200万像素50米红外防水网络摄像机 3、品牌推荐:海康威视、大华、天地伟业 | 1、主选品牌型号：海康DS-2CD3T20D-I5 2、主选品牌型号：大华：DH-IPC-HFW2225D 3、备选品牌型号：天地伟业：TC-NC9400S3E-2MP-IR30及同档次产品 | 台 | 9 |
| 2 | 监控摄像设备  **（主要产品）** | 宿迁学院19#楼、21#楼、行政楼 | 1、名称：红外半球网络摄像机 2、技术参数： 200万30米红外半球网络摄像机。 3、品牌推荐:海康威视、大华、天地伟业 | 1、主选品牌型号：海康DS-2CD3325D-I 2、主选品牌型号：大华：DH-IPC-HDW2225S-V2 3、备选品牌型号：天地伟业TC-NC9500S3E-2MP-I3及同档次产品 | 台 | 13 |
| 3 | 交换机 | 宿迁学院 | 1、名称：8口交换机 2、技术规格：传输速率.10/100/1000mps 3、品牌推荐:H3C、中兴、华为 | 1、主选品牌型号：华为S1700-8-AC 2、主选品牌型号：H3CS1008A-CN 3、备选品牌型号：中兴 1150-8T及同档次产品 | 台 | 3 |
| 4 | 交换机 | 宿迁学院宿舍楼 | 1、名称：24口交换机 2、技术规格：传输速率.10/100/1000mps 3、品牌推荐:H3C、、TP-LINK、华为 | 1、主选品牌型号：华为S2700-26TP-EI-AC 2、主选品牌型号：H3C SMB-S2626 3、备选品牌型号：TP-LINK TL-SF1226P  及同档次产品 | 台 | 2 |
| 5 | 收发器 | 监控室 | 1、名称：光电收发器 2、技术规格：传输速率.10/100/1000mps自动适应 3、品牌推荐:RAYSHINE/锐闪、KUTHPHI/谷思汇、汤湖 | 1、主选品牌型号：  谷思汇 GSH/1000M-S 2、主选品牌型号：  锐闪HTB-GS-03AB  3、 备选品牌型号：  汤湖HTB--3100AB  及同档次产品 | 台 | 3 |
| 6 | 监控摄像设备 |  | 1、摄像机支架 2、技术参数：全金属双层外观.高耐用性 | 定制加长不锈钢支架 | 台 | 9 |
| 7 | 录像设备  **（主要产品）** | 监控室 | 1、名称：16路网络硬盘录像机 2、技术参数：16路视频输入，1080P 3、品牌推荐:海康威视、大华、天地伟业 | 1、主选品牌型号：  海康NVR DS-8616N-E8 2、主选品牌型号：  大华DH-NVR4816 3、备选品牌型号：  天地伟业TC-2816AN-SR-SY  及同档次产品 | 台 | 1 |
| 8 | 录像设备  **（主要产品）** | TC-2816AN-SR-SY监控室 | 1、名称：32路网络硬盘录像机 2、技术参数：32路视频输入，1080P 3、品牌推荐:海康威视、大华、天地伟业 | 1、主选品牌型号：  海康NVR DS-8632N-K8 2、主选品牌型号：  大华DH-NVR7832X 3、备选品牌型号：  天地伟业TC-2800AN-N32-S6  及同档次产品 | 台 | 2 |
| 9 | 存储设备  **（主要产品，其中7块备用）** | 监控室 | 1、名称:监控专用硬盘 2、技术参数：容量2T 3、品牌推荐:希捷、西部数据、东芝 | 1、主选品牌型号：希捷ST2000VM003 2、主选品牌型号：西部数据WD20EZRX  3、备选品牌型号:  东芝HDWD120AZSTA  及同档次产品 | 块 | 31 |
| 10 | 电源设备 |  | 1、名称:摄像机电源2、技术参数DC12V，10A |  | 块 | 4 |
| 11 | 双绞线缆 |  | 1.名称：超五类防水网线 2.导线型号、材质、规格：UTP 5E 3.品牌推荐：一舟、天诚、东升 | 1、主选品牌：一舟  2、主选品牌：天诚  3、备选品牌：东升  及同档次产品 | 米 | 1820 |
| 12 | 配线 |  | 1、名称：电源线 2、型号、规格：RVV-2\*1.0 3、品牌推荐：一舟、天诚、东升 | 1、主选品牌：一舟  2、主选品牌：天诚  3、备选品牌：东升  及同档次产品 | 米 | 1820 |
| 13 | 配线 |  | 1、名称：光纤 2、型号、规格： 6芯单模光纤 3、品牌推荐：一舟、天诚、东升 | 1、主选品牌：一舟  2、主选品牌：天诚  3、备选品牌：东升  及同档次产品 | 米 | 650 |
| 14 | 显示设备 | 监控室 | 1、名称：显示器 2、型号、规格：LCD 22寸 3、推荐品牌:三星、飞利浦、AOC | 1、主选品牌型号：飞利浦223V5L  2主选品牌型号：三星 E2220W  3、备选品牌型号：AOC I2267fw  及同档次产品 | 台 | 1 |
| 15 | 显示设备 |  | 1、名称：电视 2、型号、规格：42寸 3、推荐品牌:AOC、飞利浦、TCL | 1、主选品牌型号：飞利浦42PUF6052/T3 2、主选品牌AOC型号：AOCT4250MD 3、备选品牌型号：TCL型号：42E10  及同档次产品 | 台 | 2 |
| 16 | 传输设备 |  | 1、名称：高清VGA光端机  2、品牌推荐:谷思汇、锐播 | 1、主选品牌型号：谷思汇GSH/VGA1F+USB-S 2、备选品牌型号：锐播T/R1VGA2USB  及同档次产品 | 台 | 3 |
| 17 | 配线 |  | 熔纤 |  | 套 | 4 |
| 18 | 管材 |  | PVC25 | 1、主选品牌：中财  2、主选品牌：日丰  3、备选品牌：联塑  及同档次产品 | 米 | 400 |
| 19 | 辅材 |  | 五金、水晶头、电源尾巴头、管卡 |  | 批 | 1 |

**注：主要产品投标时提供原厂针对本项目的授权书原件。**

# 2016年6月16日

# 附件一

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是 （单位）的 （职务）系法定代表人，根据贵方宿迁学院校园监控系统项目招标文件，正式授权 职务： 代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。
2. 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5. 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间完成项目的施工，交付买方验收、使用。
6. 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
7. 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地 址：　　　　　　　　　　　　　　邮 编：

电 话：　　　　　　　　　　　　　　传 真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日 期：　　　　年　　　月　　　日