**[免费询价]图书馆报告厅LED电子屏采购项目询价公告**

一、项目内容：图书馆报告厅LED电子屏采购项目。

二、资质要求：

（一）投标人须是企业财务资信状况良好，具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织。

（二）投标人营业执照经营范围需有LED屏销售或安装等业务，须提供营业执照复印件、法定代表人身份证明（或法人授权委托书）原件、法定代表人或法人授权委托人身份证原件。

（三）投标方必须对现场进行考察，详细了解项目要求（屏幕倾角、安装方式、供电系统，根据主要技术要求、参数设计具体方案，提供详细设备配置清单、技术偏差表。

三、项目要求：

（一）图书馆报告厅LED电子屏安装及参数要求（见附件）

（二）乙方确保在确定为供货单位后20个工作日内供货并完成安装、调试，配合甲方验收。

（二）产品为全新，符合国家相关质量标准和要求，三年质保(即在三年之内出现质量问题，享受免费保修服务，计算机质保一年)。提供售后服务，设备若发生故障，要求8个小时内维修响应，24小时内修复。

四、报价要求：报价说明led电子屏整套价格、专用计算机（含多媒体视频卡）价格、总价，总价款包括运输、安装及调试、验收等过程中的一切费用。

五、付款方式：led电子屏安装、调试、验收合格后10个工作日内付款90%，余下10%作为质量保证金，经使用证明没有质量问题后(三年)付清。

六、确定供货单位的原则：符合质量要求和其他要求前提下，低价中标。

七、公告时间：2016年 11 月 9 日

八、递交报价文件截止时间：2016年 11 月 18 日下午4:00 ，

地点：宿迁学院审计处（行政楼 105室）。确定供货单位的会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696

 2016年 11月8日

**附件一：主要技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格描述** | **备注** |
| 1 | 显示屏 | P10mm单色（显示红色）、晶元+士兰管芯，显示屏外形尺寸：12.56m\*0.72m | 推荐品牌：海峡彩亮  |
| 2 | 显示屏结构 | 黑色铝材 |  |
| 3 | 网线 | 超五类网线 | 推荐品牌AMP |
| 4 | 电源 | 稳定性、散热良好 | 带样品 |
| 5 | 计算机 | LED显示屏专用（含多媒体视卡、显示器、视频软件 | 符合设备需求 |

**附件二：主要技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **技术参数** |
| 1 | 像素间距 | 10mm |
| 2 | 像素密度 | 10000点/m2 |
| 3 | 满屏分辨率 | 像素点  |
| 4 | 屏体厚度 | 10cm |
| 5 | 屏幕亮度 | 1000cd至3000cd可调 |
| 6 | 可视角度（水平/垂直） | 120°/120° |
| 7 | 灰度校正 | 有非线性纠正技术 |
| 8 | 驱动方式 | 1/16恒流驱动 |
| 9 | 显示颜色 | 16777216种 |
| 10 | 屏幕平整度 | < 1mm |
| 11 | 刷新频率 | ≥960Hz |
| 12 | 屏幕寿命 | ≥100000小时 |
| 13 | 连续工作时间 | ≥24小时 |
| 14 | 连续失控点 | 无 |
| 15 | 平均功耗 | ≤150W/㎡ |
| 16 | 通信距离 | 100m |
| 17 | 屏幕重量 | 50kg/㎡ |
| 18 | 图像显示方式 | 硬件直接与控制监视器点点对应 |
| 19 | 抗电强度 | 50Hz、1500V（交流有效值）1分钟情况下不击穿 |
| 20 | 供电要求 | 220V±10%；AC50Hz |
| 21 | 使用环境 | -20℃∽+65℃,10%∽95%RH |