［公开招标］宿迁学院多媒体系统维修公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地 址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮 编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐 号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527—84201696

技术负责人：沈老师

联系电话：0527-84205080 13179550713

二、招标内容：

宿迁学院多媒体系统相关设备维修，具体配置、数量及要求等参见附件一。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达 50万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件二),按本文件第七条提供相关资料并加盖投标单位公章。

3、基本要求： （1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。 （2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。 （3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、售后服务要求：（1）现场调试并培训操作人员。（2）定期免费设备维护。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费100元及投标保证金5000元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的；5、发现串标的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚。

3、时 间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

5、必须提供技术参数偏离表。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件正本与副本一式二份，密封并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理投标价中标。

评标采用经评审的合理投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。

### 评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函 | 有授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
| 授权委托书 | 授权委托人前来投标要有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章的委托书（附件四和《法定代表人证明》（附件五），法定代表人亲自来的只提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 至少有一个与标的相关的资质（若国家没有相关资质的，看营业执照） |
| 报价 | 只能有一个有效报价。招标单位有权不接受不合理的低标价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。 |
| 考察现场 | 投标方在投标前，实地查看现场，充分了解用户需求及实际情况，测算设备、辅材等用量；投标方提供施工方案，完善设备清单，以确保功能的实现。整体方案获得校方认可后，校方出具考察单。此项目为交钥匙工程，如有漏项，承建方承担费用。不参与勘查现场的投标方作无效标处理。 |
| 有效标不足三家 | 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；本项目预算：11.7万元。2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

 其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院

2、交货时间：合同签订后20个工作日内

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经验收合格后，凭全额发票支付合同总价款的 95%，预留5％作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。一年后无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间：2019年12 月 27 日

2、发标地点：宿迁学院行政楼 105 室

3、递交投标文件截止时间：2020年 1 月 15 日下午4:00

4、投标文件递交地点： 宿迁学院行政楼 105 室

5、开标时间：2020年 1月 15 日下午4：00

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼 二 楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。

 如标书参数是某一品牌的专用参数，导致无法投标，请在开标前向学校提出。

 纪检监督电话：0527-84203001 审计电话：0527-84205118

2019年 12 月 27 日

**附件一: 业务需求及技术规范**

**本项目为替换维修项目，将原多媒体讲台内设备拆出，除尘、保养后安装到新讲台内，安装新显示器，调试到维修前的使用状态。项目预算11.7万元，按维修单套报价，以本学期维修完成数目结算。**

1. **、讲台**

**A.外观要求**

1、桌体采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，外置固定螺丝孔位，安装简单，方便进出设计比较窄的教室门。独立包装，运输轻便。

2、讲台采用钢木结合，桌面采用木黄色耐划木质材料，能防火、防尘、防水、耐刮花。LOGO装饰板及扶手为橡木，高档美观，实用。

3、讲桌尺寸(参考)：长宽高（MM）：1100＊750＊1000；讲桌材料：讲桌主体采用≥1.2mm冷轧钢板，其它部分采用≥1.0mm冷轧钢板。

4、人性化设计：无棱角，桌体拐角采用圆弧设计，防止碰伤。提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸 50×600mm；前置活动L型板（由后面维修门联动控制，打开维修门后即可打开L型板，安全并便于设备的维护和调试）后维修门门不需要锁），方便学校LOGO安装。

**B.功能要求**

1、隐藏式键盘抽屉，（滑轨采用45MM耐用平滑钢珠静音轨道）。键盘架下方为储物抽屉，无锁联动设计。

2、讲桌桌子内部采用机柜式标准设计，带2层隔板，中控及功放等设备可以固定安装起来，其他设备可放在隔板上面，所有设备摆放整齐、美观。

3、开合式光驱小柜门设计，不必打开桌子柜门，即可经由计算机光驱播放光碟。

4、前门采用防撬天地方轴锁，电脑光驱门防盗设计，讲桌底部设计有电脑主机定位装置，能够防止主机位移和防盗。

5、讲台采用国标空气力学散热孔开孔设计，两侧及前方开孔，后门不开孔，方便通风散热并有效防尘；防静电接地装置，便于师生安全使用。

6、桌面集成笔记本接口模块，含电源接口、HDMI高清接口、VGA、网线接口、USB和AUDIO或抽拉式接线盒（单路多组笔记本电脑抽拉线，加胶圈，配备HDMI、USB等），侧面带5孔插座,讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定。

7、中标后根据校方指定位置开多功能模块、中控面板等设备安装孔，须免费开好孔后供货。

8、多媒体讲台要用膨胀螺丝在指定位置固定好。

**C.质保要求（谢绝三无产品）**

1、必须提供制造厂家三年质保售后服务承诺。

2、品牌产品：独立的讲桌类的商标名牌，提供商标证复印件，厂家盖章。

3、产品通过国家3C认证和CE认证，提供证书扫描件加盖公章；

4、讲台部件：通过针对讲台的主要部件，塑料、金属、木面板的国家级检测中心检测的：甲醛空气环境释放、甲醛固态含量、19种有害重金属含量、致癌物苯的含量的国家级检测中心出具的国标检测报告（提供厂家盖章的检测报告复印件）。

5、制造商通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001健康体系认证（提供厂家盖章的证书复印件）。

（二）、显示器

A.推荐品牌：飞利浦（PHILIPS）、联想（ThinkVision）、戴尔（DELL）

B. 主要参数: 面板类型：IPS，面板尺寸：≥21.5英寸，屏幕比例：16:9，最佳分辨率：1920 x 1080，响应时间：5ms，亮度：250cd/m2，对比度：1000：1，可视角度：160 度/170 度，接口： VGA 1个、DVI或HDMI 1个。

(三）、管线及其他耗材

1、线材推荐品牌：天诚、秋叶原等。

2、地面线槽：使用防踩不锈钢。

3、墙面PVC线槽：耐磨、阻燃、绝缘，采用滑盖设计，卡扣密封对接性能好。

4、所有设备之间线材为整根，中间不允许有接头或转接器材。

5、连接投影机电源线、控制线和连接话筒音频线可以不是成品线缆，其他线缆必须是成品线缆。

6、教室内各种（强电、弱电）传输线的两头（接插头）用标签打印机打印的标签（覆膜标签、参照2305教室）标注线名。

7、多媒体讲台内各种（强电、弱电）引线留有适当长度（50-100厘米）后放入线槽内、引出部分用扎带捆扎、接相关设备。

8、多媒体讲台内各种传输线进线槽、（强电、弱电）分别用扎带捆扎（注：显示器、键盘、鼠标不捆扎，其他各种传输线捆扎），接插头用标签打印机打印的标签（覆膜标签、参照2305教室）标注（线名、连接设备名称）。

9、查看现场时，测算耗材使用量，如有遗漏，施工方承担费用。

1. 、施工要求

 A.投标人在投标前，必须查看教室所有现场

1. 根据各教室使用的中控面板尺寸确定桌面开孔位置和大小。
2. 估算线材耗材数量。
3. 拆除下旧显示器搬至多媒体教室仓库存放，旧多媒体讲台放原教室指定位置。

B.设备拆除准备工作

1、测量、记录中控、投影仪工作状态、技术参数和实际效果，比如投影仪亮度、清晰度等。

2、记录扩音系统工作状态、技术参数，比如有线、无线各个麦克风、各音箱工作状态，功放运行参数等。

C.设备拆除

1、再用设备拆除后，需先除尘、保养。

2、不用设备拆除后放置到指定地点。

3、拆除中损坏的设备，施工方负责维修或采购新设备，费用由施工方承担。

D.设备安装

1、主要设备多媒体讲台、显示器、中央控制器、台式电脑、无线教学扩音系统，相关设备有投影机、屏幕、音箱等。

2、重视投影机控制线、话筒线等设备接插头的连接、焊接质量。线头、接焊件必须处理干净；只能用“松香助焊”；接焊头必须要“热熔胶”处理。

3、多媒体控制台内设备按照系统要求连接。中央控制器、无线教学扩音系统等设备放置在多媒体控制台支架上，如图所示，台式电脑电源开关引出到中央控制器，多余引线放入线槽内。

E.进度表

1.中标公司提供工程进度表。

2.工期要求：

中标单位**在收到口头中标或中标通知书后25天内**完成本工程内的所有设备采购、安装、调试完毕并确保正常使用。

1. 、其他要求

1.销售厂商应具备：A、产品出现故障在12小时内到达现场解决问题的能力；B、产品出现大型故障维修往返时间少于2天并提供备用机，每次超过响应时间违约金由学院扣除； C、承担设备维修往返快递费（送货上门）及确保通过使用部门检验所需的修理。

2.投标人需要在开标现场展示标书上所列的招标设备样品或彩色放大图片、各种耗材样品及品牌。

3.所投产品必须提供设备原厂售服专函、型号、规格、说明书、合格证、质保书等，并提供至少三年质保。

4.要填写的各种表格。

（1）人员配备表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 项目中分工 | 学历 | 职称 | 履历和工程经验 |
|  |  |  |  |  |  |

注：表中人员必须如实全面填写，如有虚假或漏项，招标人（招标机构）有权取消其投标资格（情节严重将没收投标保证金）。

1. 货物说明一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标设备名称及耗材 | 品牌 | 型号规格 | 基本配置 | 单位 | 数量 | 交货期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）质保期和质保期满后的维保内容及维保价格

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期 |  年 |
| 质保期满后的维保内容 |  |

（4）备品备件清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备件名称 | 单位 | 主要规格和参数 | 单价 | 品牌和产地 |
|  |  |  |  |  |

（5）技术规格偏离表格式

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |

（6）售后服务承诺表

|  |
| --- |
| 售后服务内容： |

重要说明： 1、投标方必须对现场进行考察；提供质保情况详细说明；对此次采购项目若有更好性价比设备、未列入配置，投标单位也可提供。拆除过程中，损坏的中控、扩声系统等设备按学校采购价格赔偿（含安装调试费）。

 2、请在投标文件中注明联系人固定电话、手机号码、QQ或MSN、E-mail信箱。

3、投标方提供所投的样品的彩色放大图片。

# 附件二：投标函

## 投标函

致：宿迁学院

我是 （单位）的 （职务）系法定代表人，根据贵方 项目招标文件，正式授权 职务： 代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

 据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。
2. 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5. 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。
6. 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
7. 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地 址：　　　　　　　　　　　　　　邮 编：

电 话：　　　　　　　　　　　　　　传 真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日 期：　　　　年　　　月　　　日**附件三：开标一览表样式**

# 开标一览表

投标人名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整形式： |
| 投标总报价（人民币） | 大写：小写：　　　　　　　元 |
| 投标分项报价（人民币） | 项目名称 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 | 质保 |
| 多媒体柜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他服务类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |
| 质保期外服务费 |  |
| 备注 |  |

本开标一览表请在投标书中单独列出，若行数不够请自行增加。

投标人（签章）

代表人（签章）

201 年　　月　　日

**附件四：**

**授权委托书**

本人 系 的法定代表人，现委托 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日起至 年 月 日 。

代理人无转委托权。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

## 附授权委托人身份证复印件正反面

**附件五：**

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限： 年 月 日至 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位公章）

 年 月 日

**附法人身份证复印件正反面**